|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Byggeriet generelt | Beskrivelse/minimum for et 18 klassers gymnasium – som supplement til nyrenoveret studiecenterområde | Antal | Prioritering  m2  ialt |
| 1 | Overordnet om byggeriet | Sammenhængende kompakt uden lange gange. Gerne i 1½-2 etager med et samlet studiecenter i midten, der kan rumme et studiecenter, med plads til biblioteksreoler som gruppeadskillelses-”vægge”.  Ønske om transparens – gerne med glasvægge med optisk dækning i øjenhøjde (Assens rådhusløsning).  Opdelt i fagdele, så naturfag ligger i samme sektion, sprog i samme sektion, de kreative fag, de øvrige humanistiske fag.  Musik skal kunne lydisoleres  Bæredygtighed skal indtænkes – herunder vedvarende energi, lys, luft mv. |  | 1 |
| 2 | Normal klasse undervisnings-lokale | Rum med svag rektangulær opbygning på ca 80 m2  Plads til CL-gruppeopstillinger.  Whiteboardtavler + interaktiv projektor, højtaler og fast computer med betjeningspanel. | 9 | 1  720 m2 |
| 3 | Lærerforbere-delse | Lokaler der kan indeholde egne faste arbejdspladser til ca 50 lærere. (3x17). 3 stk á 50-60m2  Der skal være skrivebord og elinstallation til hver. Plads til mobil/fast reol til hver  Medarbejdertoilet i tilknytning til alle lokaler | 2-3 | 1  180 m2 |
| 4 | Mødelokale | Lokale til mindre møder for 10-20 personer.  Ca 40 m2  Projektor + tavle | 1 | 1  40 m2 |
| 5 | Elevtoiletter | Gerne nogle placeret tæt på lærerforberedelses-lokalerne | 8 | 1  25 m2 |
| 6 | Multi-rum –  Idræt mv | Til kropsudfoldelse – kreativ dans, rytmik alt andet end boldspil. Ikke med boldspilshøjde.  Kan også fungere som projektlokale for drama/musik/ billedkunst/ mediefag.  Ca 200 m2 | 1 | 1  200 m2 |
| 7 | Drama/mediefag + 2 fagdepoter | Kreativ formidlingslokale med plads til lille scene og filmstudie-værksted. Ca 100 m2  Etableret med folde/skydedør i kombination med multirummet i pkt 6  2 Fagdepoter(kostumer + optageudstyr) á 20 m2 | 1 | 1  140 m2 |
| 8 | Omklædning | Kønsopdelte omklædningsrum med bad og toilet med separate lærerafdelinger. 2 stk ´a 80 m2 | 2 | 1  160 m2 |
| 9 | Musik | Musiklokale (indrettet tilsvarende nu v. Lok. 62)  FORM: Helst uden parallelle vægge. Højt til loftet.  AKUSTIK: Bredde tilnærmes længde (vs. nuv. aflange).  Fast opstilling af instrumenter (Scene + flygel)  80 m2  (Kombineret med samspilsrum pkt 10 og depotrum nr 11) | 2 | 1  160 m2 |
| Nr | Byggeriet generelt | Beskrivelse/brug for et 18 klassers gymnasium | Antal | Prioritering  m2  ialt |
| 10 | Samspilsrum | GRUPPE-rum: ca. 5 x 5 m/ vindue til musiklokale  Bruges kun undtagelsesvist af andre fag? | 2 | 1  50 m2 |
| 11 | Musik - Fagdepot | Til instrumenter, noder mv | 1 | 1  25 m2 |
| 12 | Billedkunst + depot | Undervisning – værksted + depot (fagbøger + materialer). De 3 funktioner i umiddelbar sammenhæng. (Se nærmere om indretning i bilag)  –Størrelse som 2 undervisningslokaler | 1 | 1  160 m2 |
| 13 | Naturvidenskab –  Biologi og kemi | Undervisningslokaler til biologi og kemi (indretning se bilag)  Størrelse som nu = 80 m2 | 3 | 1  240 m2 |
| 14 | Fagdepoter og  Materielrum | 2 fagdepoter + 1”snavserum /gummistøvlebiologi”  3 stk á 25 m2 | 3 | 1  75 m2 |
| 15 | Naturvidenskab  Fysik | Kombineret undervisning og laboratorium (som nu)  2 stk á 100 m2 | 2 | 1  200 m2 |
| 16 | Fagdepot + opstillingsrum +  værksted | Trad. Fagdepot (bøger + kontorplads) + Forsøgsopstillinger, forsøgsgennemførelser, mørkekammer –  I alt 3 stk á 25m2 | 3 | 1  75m2 |
| 17 | Laboratorium med sikkerhedsafdeling | Kemi-og biologilaboratorium (100 m2)  +Kemikaliedepot (25 m2) | 1 | 1  120 m2 |
| 18 | Gangarealer/ trapper  studiecenter | Et antal m3 pr elev er minimum (UBST?) | 1 | 1  1000 m2 ? |
| 19 | Uforudsete rum | f.eks. fagdepoter til sprog : 4 depoter af 25 m2 |  | 230 m2 |
| I alt antal m2 for supplement til studiecentret som et 18 klassers gymnasium | | | | **3800 m2** |
|  |  |  |  |  |

Fratræk ved et 15 klassers gymnasium:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 3 normalklasser | Typiske undervisningslokaler á 80 m2 | 3 | 240 m2 |
| b | 1 nv lokale | 1 bio/kemilokale | 1 | 80 m2 |
| c | Lærerforberedelse | 17% lærerforberedelse kan spares |  | 30 m2 |
| d | Toilet | 1 elev og 1 lærertoilet | 2 | 6 m3 |
| e | Gangareal | 17% ? kan evt spares |  | 170 m2 |
| I alt sparede m2 | | | | **526 m2** |
| I alt antal m2 for supplement til studiecentret som et 15 klassers gymnasium | | | | 3274 m2 |

Refr CI/12-08-2011